VLAN配置

1. 全局配置: configure terminal
2. 创建vlan: vlan [vlan-id]（如vlan 99，之后会进入vlan的配置，输入end结束vlan配置）
3. 选择端口: interface [interface-id]（如interface 80）
4. 设置端口为接入模式: switchport mode access
5. 为端口分配vlan: switchport access vlan [vlan-id]
6. 移除vlan分配: no switchport access vlan [vlan-id]

配置IPV4路由器接口步骤：

1. 进入接口配置模式
2. 添加有关接口的简短描述
3. 添加IPV4地址和子网掩码
4. 如果串行接口有DCE电缆插入，则为其添加时钟频率
5. 激活接口